**九江一中高架桥：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木表 | | | | | | |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 胸径（cm） | 高度（cm） | 冠幅（cm） |
| 三角梅 |  | 50-60 | 30-35 | 40 | m2 | 4盆/箱,大杯苗，种植时做防冻处理 |
| 欧月 |  | 25-30 | 20 | 24 | m2 | 6盆/箱，西瓜红，杯苗 |
| 时花 |  | 15 | 10 | 64 | m2 | 一年更换5次，100株/m2,三色堇、矮牵牛、美女樱、金盏菊、羽衣甘蓝等 |
| 塑木花箱 |  |  |  | 380 | 个 | 厂家定制,规格600X500X400 |
| 购运营养土 |  |  |  | 30 | m3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 焊接钢板 |  |  |  | 5.341 | T | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 | 备注 |
| 给水主管 DN32 |  | 5.5 | PE-R管道 DN32 | 根据实际情况计算 |
| 滴灌pe管 DN16 |  | 208.96 | 16mm PE管 | 根据实际情况计算 |
| 控制器 | 个 | 1 | 定时灌溉 | 根据实际情况计算 |
| 锁扣弯头 | 个 | 9 |  | 根据实际情况计算 |
| 锁扣堵头 | 个 | 2 |  | 根据实际情况计算 |

**九江学院高架桥：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木表 | | | | | | |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 胸径（cm） | 高度（cm） | 冠幅（cm） |
| 三角梅 |  | 50-60 | 30-35 | 10.8 | m2 | 4盆/箱,大杯苗，种植时做防冻处理 |
| 欧月 |  | 25-30 | 20 | 11.2 | m2 | 6盆/箱，西瓜红，杯苗 |
| 时花 |  | 15 | 10 | 22 | m2 | 一年更换5次，100株/m2,三色堇、矮牵牛、美女樱、金盏菊、羽衣甘蓝等 |
| 塑木花箱 |  |  |  | 56 | 个 | 厂家定制,规格600X500X400 |
| 购运营养土 |  |  |  | 8.96 | m3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 焊接钢板 |  |  |  | 1.036 | T | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 | 备注 |
| 给水主管 DN32 |  | 7.5 | PE-R管道 DN32 | 根据实际情况计算 |
| 滴灌pe管 DN16 |  | 60 | 16mm PE管 | 根据实际情况计算 |
| 控制器 | 个 | 1 | 定时灌溉 | 根据实际情况计算 |
| 锁扣弯头 | 个 | 1 |  | 根据实际情况计算 |
| 锁扣堵头 | 个 | 2 |  | 根据实际情况计算 |

**和中广场挡土墙：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木表 | | | | | | |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 胸径（cm） | 高度（cm） | 冠幅（cm） |
| 黄馨 |  | L≥100 |  | 71.2 | m | 10株/m,两排 |
| 常春藤 |  | L≥60 |  | 240 | m | 20/m，大杯苗,两排 |
| 购运营养土 |  |  |  | 59.50 | M3 |  |
| 场地清理 |  |  |  | 160.8 | m2 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 渣土外运 |  |  |  | 96.48 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 焊接钢板 |  |  |  | 8.167 | T | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 | 备注 |
| 给水主管 DN32 |  | 4.2 | PE-R管道 DN32 | 根据实际情况计算 |
| 滴灌pe管 DN16 |  | 281.7 | 16mm PE管 | 根据实际情况计算 |
| 控制器 | 个 | 1 | 定时灌溉 | 根据实际情况计算 |
| 锁扣弯头 | 个 | 1 |  | 根据实际情况计算 |
| 锁扣堵头 | 个 | 4 |  | 根据实际情况计算 |
| 锁扣三通 | 个 | 2 |  | 根据实际情况计算 |

**陆家垅路挡土墙：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木表 | | | | | | |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 胸径（cm） | 高度（cm） | 冠幅（cm） |
| 常春藤 |  | L≥60 |  | 296.74 | m | 20株/m，大杯苗,两排 |
| 美国凌霄 |  | L≥150 |  | 296.74 | m | 10株/m，大杯苗 |
| 购运营养土 |  |  |  | 65.88 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 场地清理 |  |  |  | 1069.06 | m2 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 渣土外运 |  |  |  | 641.44 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 焊接钢板 |  |  |  | 30.96 | T | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 | 备注 |
| 给水主管 DN32 |  | 5.5 | PE-R管道 DN32 | 根据实际情况计算 |
| 滴灌pe管 DN16 |  | 333.2 | 16mm PE管 | 根据实际情况计算 |
| 控制器 | 个 | 1 | 定时灌溉 | 根据实际情况计算 |
| 锁扣弯头 | 个 | 1 |  | 根据实际情况计算 |
| 锁扣堵头 | 个 | 2 |  | 根据实际情况计算 |

**德化支路挡土墙：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木表 | | | | | | |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 胸径（cm） | 高度（cm） | 冠幅（cm） |
| 美国凌霄 |  | L≥150 |  | 177.70 | m | 10株/m，大杯苗 |
| 红叶石楠 |  | 50 | 35 | 10.69 | M2 | 64株/m2，大杯苗 |
| 法国冬青 |  | 200 | 20 | 178.31 | M | 18株/m，种两排 |
| 麦冬 |  |  |  | 89.10 | M2 | 9斤/m2 |
| 场地清理 |  |  |  | 196.09 | M2 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 购运种植土 |  |  |  | 117.65 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 渣土外运 |  |  |  | 177.65 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 焊接钢板 |  |  |  | 29.899 | t | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 | 备注 |
| 给水主管 DN32 |  | 16.3 | PE-R管道 DN32 | 根据实际情况计算 |
| 滴灌pe管 DN16 |  | 176.1 | 16mm PE管 | 根据实际情况计算 |
| 控制器 | 个 | 1 | 定时灌溉 | 根据实际情况计算 |
| 锁扣堵头 | 个 | 1 |  | 根据实际情况计算 |

**浔南大道挡土墙：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木表 | | | | | | |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 胸径（cm） | 高度（cm） | 冠幅（cm） |
| 红花继木球 |  | 200 | 180 | 8 | 株 |  |
| 无刺枸骨球 |  | 200 | 200 | 3 | 株 |  |
| 海桐球 |  | 200 | 200 | 4 | 株 |  |
| 美国凌霄 |  | L≥150 |  | 243.97 | M | 10株/m，大杯苗 |
| 红叶石楠 |  | 50 | 35 | 166.82 | M2 | 64株/m2 |
| 法国冬青 |  | 200 | 20 | 84.40 | m | 18株/m，种两排 |
| 麦冬 |  |  |  | 548.67 | M2 | 9斤/m2 |
| 场地清理 |  |  |  | 695.05 | M2 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 购运营养土 |  |  |  | 9.47 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 购运种植土 |  |  |  | 417.03 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 渣土外运 |  |  |  | 417.03 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 混凝土预制花箱 |  |  |  | 69 | 个 | 厂家定制,规格900x400x600 |
| 油漆 |  |  |  | 91.08 | M2 | 抗碱底漆,外刷木纹漆 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 焊接钢板 |  |  |  | 41.022 | t | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 | 备注 |
| 给水主管 DN32 |  | 16.1 | PE-R管道 DN32 | 根据实际情况计算 |
| 滴灌pe管 DN16 |  | 242.5 | 16mm PE管 | 根据实际情况计算 |
| 控制器 | 个 | 1 | 定时灌溉 | 根据实际情况计算 |
| 锁扣堵头 | 个 | 1 |  | 根据实际情况计算 |

**长虹大道跨陆家垅路桥梁：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木表 | | | | | | |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 胸径（cm） | 高度（cm） | 冠幅（cm） |
| 月季 |  | 120 | 50 | 62.72 | m | 6株/箱，月季杆径4cm，高1.2m，冠0.5m |
| 塑木花箱 |  |  |  | 108 | 个 | 厂家定制,规格800x600x500 |
| 购运营养土 |  |  |  | 24.86 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 钢架 |  |  |  | 137.64 | M2 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

**人民路立交桥两侧：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木表 | | | | | | |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 胸径（cm） | 高度（cm） | 冠幅（cm） |
| 八月桂 |  | 400 | 300 | 7 | 株 | 全冠精品移植苗 |
| 乌桕 | Ф14-15 | 400 | 300 | 9 | 株 | 全冠精品移植苗 |
| 栾树 | Ф8-9 | 400 | 300 | 8 | 株 | 全冠精品移植苗 |
| 麦冬 |  |  |  | 218.37 | M | 9斤/m2 |
| 修剪黄馨 |  |  |  | 92.31 | M2 | 修剪高度距地面2.5m |
| 场地清理 |  |  |  | 273.76 | m | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 购运种植土 |  |  |  | 164.25 | M2 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 渣土外运 |  |  |  | 164.25 | M2 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 | 备注 |
| 给水主管 DN32 |  | 63.1 | PE-R管道 DN32 | 根据实际情况计算 |
| 滴灌pe管 DN16 |  | 234.9 | 16mm PE管 | 根据实际情况计算 |
| 控制器 | 个 | 2 | 定时灌溉 | 根据实际情况计算 |
| 锁扣堵头 | 个 | 2 |  | 根据实际情况计算 |

**三里街立交桥两侧：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木表 | | | | | | |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 胸径（cm） | 高度（cm） | 冠幅（cm） |
| 黄馨 |  | L≥100 |  | 296.74 | m | 10株/m，大杯苗，两排 |
| 场地清理 |  |  |  | 187.04 | M2 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 购运种植土 |  |  |  | 112.22 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 渣土外运 |  |  |  | 112.22 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 | 备注 |
| 给水主管 DN32 |  | 9 | PE-R管道 DN32 | 根据实际情况计算 |
| 滴灌pe管 DN16 |  | 197.3 | 16mm PE管 | 根据实际情况计算 |
| 控制器 | 个 | 1 | 定时灌溉 | 根据实际情况计算 |
| 锁扣弯头 | 个 | 2 |  | 根据实际情况计算 |
| 锁扣堵头 | 个 | 1 |  |  |

**滨湖路挡土墙：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗木表 | | | | | | |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 胸径（cm） | 高度（cm） | 冠幅（cm） |
| 常春藤 |  | L≥60 |  | 90.43 | m | 20株/m，大杯苗，两排 |
| 美国凌霄 |  | L≥150 |  | 90.43 | M | 10株/m，大杯苗 |
| 小叶栀子花 |  | 30 | 25 | 32.96 | M2 | 64株/m2，杯苗 |
| 红叶石楠 |  | 50 | 35 | 41.3 | M2 | 36株/m2，大杯苗 |
| 麦冬 |  |  |  | 26.18 | M2 | 9斤/m2 |
| 购运种植土 |  |  |  | 60.32 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 场地清理 |  |  |  | 641.7 | M2 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |
| 渣土外运 |  |  |  | 60.32 | M3 | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | | | 数量 | 单位 | 备注 |
| 焊接钢板 |  |  |  | 30.96 | t | 暂定数量，以现场监理签证为准 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 | 备注 |
| 给水主管 DN32 |  | 9 | PE-R管道 DN32 | 根据实际情况计算 |
| 滴灌pe管 DN16 |  | 90.47 | 16mm PE管 | 根据实际情况计算 |
| 控制器 | 个 | 1 | 定时灌溉 | 根据实际情况计算 |
| 锁扣堵头 | 个 | 1 |  |  |